Leszno, dnia 24.09.2020r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0034/2020 o wykonanie zadania - „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szymanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Grottgera do ul. Spółdzielczej”

*Odpowiedź na pytanie z dn. 22.09.2020r.(data wpływu 22.09.2020r.)*

**Pytanie nr 1**

,,Prosimy o dopuszczenie w w/w postępowaniu technologii renowacji kanałów metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV. Metoda ta jest powszechnie stosowana na rynku technologii bezwykopowych i w większości inwestorów dopuszczana również równocześnie z technologiem rękawów filcowych. Zastosowanie rękawów filcowych w tym postepowaniu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Poza tym dopuszczenie technologii rękawów z włókien szklanych zwiększy konkurencyjność w/w postępowaniu i umożliwi Zamawiającemu zrealizować postępowanie w konkurencyjnych cenach”.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji kanałów w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV.